Kima

KIMA началась с идеи - собрать величайших защитников из легендарной CRIZ FACTION и объединить их под одним знаменем.

Двухкамерный динамический драйвер диаметром 10 мм с диафрагмой из алмазоподобного углерода (DLC)

Неодимовый магнит N52

Теплая, плавная, расслабляющая звуковая картина, которая сливается с вашей музыкой.

Легкий и удобный корпус из цинкового сплава высокой плотности дополнен латунными акцентами на звуководе.

Удобный легкий кабель из посеребренной монокристаллической меди.

***Дальше идет про Kima Classic***

Ваша любимая KIMA возвращается в новом образе...

Те же легендарные характеристики и конфигурация драйвера с совершенно новым профилем настройки...

KIMA Classic - это все та же великолепная конструкция с новым дымчатым корпусом.

Совершенно новый кабель, подобранный по цвету, изготовлен из монокристаллической посеребренной меди высокой чистоты.

Масса нетто: 15 г

Частотная характеристика: 5 Гц - 40 кГц

Импеданс: 32 Ом @ 1 кГц

Чувствительность: 108 дБ @1кГц

Искажения: <0,3%@1кГц

Динамический драйвер: Алмазоподобный материал

Мембранный двухполостной динамический драйвер

Магнитный контур: N52 NdFeB

Полость: Металлический сплав высокой плотности

Звуковод: латунный звуковод с золотым напылением

Кабель: 4-жильный кабель высокой чистоты

Кабель из монокристаллической меди с серебряным напылением

Длина кабеля: 1,2+0,1 м

Разъемы: 0,78 mm 2-pin

Оконечный штекер: 3,5 мм