Pro-50 - накладные диджейские наушники с Hi-Res audio сертификацией, обладающие динамичным звучанием басов. 50-мм драйвер с неодимовым магнитом воспроизводит всю динамику музыки и обеспечивает контролируемый бас, который так необходим диджеям и меломанам. Они идеально подходят для цифрового микшера DJ, микшерного пульта, проигрывателя пластинок, мониторинга в студиях звукозаписи, радио, кинопроизводства, видео, электронного сбора новостей - и практически для любого применения, где требуется высококачественный звук. Чашки наушников можно поворачивать как влево, так и вправо для одностороннего мониторинга. Studio Pro-50 поставляются со съемным двусторонним витым кабелем с 3,5-мм и 6,35-мм штекерами.

50мм драйверы

Для студийного и профессионального использования

Не требуют переходников

Мощный бас

Сертификация Hi-Res Audio

Идеально для аудиофилов

Идеально для диджеев

Амбушюры с эффектом памяти

Бас, который вы почувствуете

Благодаря сертификации Sony Hi-Res Audio, студийные наушники Studio Pro 50 соответствуют отраслевому эталону звучания. Они обеспечивают первоклассный импульсный отклик и исключительную изоляцию в идеально нейтральной среде прослушивания. Высокие частоты имеют детальное и дифференцированное звучание, в то время как ультранизкие частоты звучат четко и мощно.

Профессиональное использование в студии

Studio pro 50 созданы как идеальные студийные мониторные наушники, подходящие для самых требовательных профессиональных и аудиофильских применений, таких как студии звукозаписи, пост-продакшн или вещание.

Обеспечьте более глубокое звучание, безупречно настроенное для вашего слуха.

Любимы продюсерами, звукорежиссерами и аудиофилами.

Максимальный комфорт

Мягкие амбушюры из эко-кожи с эффектом памяти обеспечивают комфорт при длительном использовании

Эргономичный дизайн

Тщательное проектирование для создания удобной конструкции

50мм драйверы с неодимовым магнитом

Откройте для себя новые измерения звука

Двусторонний витой кабель

Коннекторы 6.3мм/3.5мм

Технические характеристики:

Диаметр динамиков 50 мм.

Частотная характеристика: 20 Гц-40 кГц.

Чувствительность: 110 дБ +- 3 дБ.

Тип штекера: 3.5мм/6.35 мм.