TS-303

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

1

Удобная конструкция, мощность до 3600 Вт

2

9 разъёмов для подключения

Сделайте свое рабочее пространство удобным

6 евророзеток

3 USB порта

3

Умное распределение мощности

Встроенные умные контроллеры USB (Smart IC) выдают Вашим устройствам оптимальное питание

4

Евророзетки расположены на достаточном расстоянии и под удобным углом 45°

5

Эргономичный дизайн

Кнопка выключателя питания

Подвес для вертикального размещения

6

Удобен для офиса

Большое количество разъемов обеспечивает эффективность в работе

7

Надежное устройство для кухонной техники